МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

# МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**«Инженерная и компьютерная графика»**

Направление

18.03.01 "Химическая технология"

Уровень подготовки бакалавриат

1. **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ РАЗДЕЛА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»**

# Общие положения

Инженерная графика – одна из областей вычислительной техники в настоящее время в значительной степени определяет эффективность внедрения автоматизированных систем в сферы проектирования производства. Поэтому специалисту с высшим техническим образова- нием необходим большой объем научных знаний. Умение конструировать неотделимо от спо- собности пространственно мыслить. Инженерная графика, особенно один из ее разделов – начертательная геометрия занимает особое место среди других наук, т.к. является лучшим средством развития у человека пространственного воображения, без которого не мыслимо ни- какое инженерное творчество. Педагогический опыт показывает, что усвоение предмета во многом зависит от заинтересованности в нем учащегося. Поэтому изучение инженерной гра- фики необходимо иллюстрировать и закреплять её приложением к вопросам избранной сту- дентом специальности. Полученные при этом знания становятся средством для решения прак- тических инженерных задач.

Обучение на практических занятиях и лабораторных работах ведется в виде индивиду- альной работы с каждым студентом. Такой метод обучения дает положительный результат и позволяет у слабо подготовленных в школе по черчению студентов развить пространственное представление и в значительной степени научить их логически мыслить.

# Предмет изучения дисциплины

Инженерная графика является одной из дисциплин, составляющих основу подготовки инженера. Проекционное черчение, как раздел инженерной графики, можно разделить на две части: подготовительную и основную.

К подготовительной относятся общие правила выполнения и оформления чертежей в со- ответствии с ГОСТами ЕСКД, геометрические построения при вычерчивании контуров гео- метрических форм, упражнения по ортогональным проекциям при построении изображений (видов, разрезов, сечений).

В основной части рассматриваются правила и приемы выполнения эскизов, чертежей де- талей, сборочных чертежей, изучаются ГОСТы, относящиеся к перечисленным видам черте- жей.

Изучение курса черчения позволяет:

1. Дать студентам знания по составлению ортогональных проекций, используя аппарат начертательной геометрии, т.е. умение составлять чертеж.
2. На этой основе способствовать развитию у студентов пространственных представле- ний, как необходимого условия подготовки их к творческой деятельности. Ставится задача, научить анализировать форму и конструкцию реальных предметов и создавать, их образ по чертежу, т.е. умение читать чертежи.
3. Научить студентов пользоваться самостоятельно учебными и справочными пособиями и учебниками в практике чтения и выполнения чертежей и эскизов, ознакомить с важнейшими правилами ГОСТов ЕСКД.
4. Способствовать привитию студентам культуры труда: навыков правильной организа- ции рабочего места, рациональных приемов работы чертежными и измерительными инстру- ментами, аккуратности и точности в работе.

В целях повышения интереса студента к своей специальности и знакомства с первых ша- гов обучения в вузе с геометрическими образами и элементами конструкций, деталями и сбо- рочными единицами, относящимися к профилям выбранных специальностей необходимо ши- роко использовать в педагогической практике примеры конструктивных решений и форм, свя- занных с профилем вуза и увязывать при подготовке к практическим занятиям материал изу- чаемой темы с практикой будущей деятельности. Необходимо приводить примеры, которые позволят студенту не просто запоминать, но и мыслить близкими ему образами, с интересом воспринимать информацию. Подобные примеры следует подбирать по любой теме инженер- ной графике.

При изучении государственных стандартов, которыми пронизан весь курс инженерной графики следует приучать студентов не только читать и запоминать текст стандарта, а доби- ваться осмысливания его требований, учить отыскивать в требованиях ЕСКД логические эле- менты, которые позволят понять и легче воспринимать изучаемый материал.

Необходимо постоянно фиксировать и обобщать характерные ошибки студентов, вы- явить их причины, анализировать на занятиях или при подведении итогов по теме.

Таким образом, изучение курса инженерной графики, в особенности её раздела "проек- ционное черчение" предполагает дать студенту знания и навыки, необходимые ему в практи- ческой инженерной деятельности, а также дать ему основательную графическую подготовку для изучения специальных дисциплин.

# Система преподавания инженерной графики

Целенаправленное и систематическое обучение студентов основам графической гра- моты осуществляется на практических занятиях по подгруппам 12-15 человек, путем выпол- нения графических работ с максимальным привлечением учебников, учебных пособий, мето- дических руководств и справочников.

Студенты выполняют графические работы следующим темам:

1. основы начертательной геометрии и проекционное черчение;
2. эскизы и рабочие чертежи деталей;
3. сборочные чертежи;
4. деталирование чертежа общего вида.

Объем заданий рассчитан на плодотворные занятия под руководством преподавателя в часы занятий. Кроме этого студенты должны работать и вне расписания, согласно графику самостоятельной работы. Основная часть студентов изучает инженерную графику в течение 1-го семестра обучения. Учащиеся некоторых направлений и специальностей проходят обуче- ние начертательной геометрии и инженерной графики в течение двух семестров.

По каждой теме студенты получают индивидуальное задание. Вариантность заданий предупреждает формальное усвоение студентами основных правил и условностей, учит их са- мостоятельно добывать знания, серьезно и вдумчиво подходить к решению той или иной за- дачи.

Перед каждым графическим заданием преподаватель объясняет студентам материал, при этом широко используются презентации, плакаты и наглядные пособия. Использование слай- дов значительно облегчает работу преподавателя и сокращает время, необходимое на изложе- ние материала.

При изучении государственных стандартов, без знания которых невозможно грамотное выполнение заданий, необходимо приучать студентов не только читать и запоминать текст стандарта, а добиваться осмысливания его требований, используя при этом иллюстрации, ри-

сунки, примеры из графических работ. Учить студентов отыскивать в требованиях ГОСТ ло- гические элементы, которые позволят понять и легче воспринимать изучаемый материал и изучаемые стандарты.

Необходимо постоянно фиксировать и обобщать характерные ошибки студентов, выяв- лять их причины, анализировать на занятии.

Каждый преподаватель должен постоянно проводить работу по приучению студентов к самостоятельной работе с книгой, к умению пользоваться учебной и справочной литературой. Следует приучать студентов находить ответы на интересующие их вопросы в предлагаемой литературе, что повысит прочность знаний.

# Основы начертательной геометрии и проекционное черчение

Целью заданий раздела "Проекционное черчение" является:

1. изучение и практическое применение ГОСТ;
2. изучение методов проекционного черчения;
3. изучение некоторых элементов геометрических построений;
4. приобретение навыков работы с чертежными инструментами;
5. изучение правил компоновки изображений на чертеже.

Самостоятельное выполнение задания развивает пространственное представление и под- готавливает студента к выполнению последующих чертежей.

По теме "Основы начертательной геометрии и проекционное черчение" на кафедре име- ется следующий методический материал:

1. презентация "Проекционное черчение";
2. методическая разработка "Оформление чертежей";
3. методическая разработка "Проекционное черчение".

Необходимо обратить внимание студентов на методические разработки, т.к. в них скон- центрирован основной материал для выполнения задания, даны вопросы для подготовки к за- чету. Для более подробного изучения материала следует рекомендовать учебники и справоч- ники последних лет издания. имеющиеся в библиотеке университета.

При объяснении первого задания необходимо дать студентам отчетливое представление как о самом процессе получения видов, сечений и разрезов, так и о правилах их графического выполнения. Не менее важно уяснить практического использования сечений для экономии времени изготовления чертежа и его чтения. Преподаватель должен подчеркнуть важность поиска белее рационального способа решения графических задач, постоянно идя по пути воз- можного сокращения количества изображений, сохраняя вместе с тем полное и исчерпываю- щие представление о форме детали и составляющих её элементов.

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить правила оформле- ния чертежей согласно стандартам ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.305-2005, ГОСТ 2.306-68, ГОСТ 2.307-2011, а именно: форматы, масштабы,

типы линий, шрифты, штриховка в разрезах и сечениях, простановка размеров, выполнение видов, разрезов и сечений.

Задание выполняется карандашом на листах формата АЗ (297x420).

В первом задании, используя главный вид и вид слева валика, следует начертить главный вид валика и три его сечения - наложенное, вынесенное на продолжение следа секущей плос- кости и вынесенное в свободное поле чертежа.

Во втором задании по двум видам детали нужно построить три её вида и выполнить раз- резы, соединенные с видами. Следует обратить внимание студентов на правильную компо- новку, чтобы расстояние между видами и от видов до рамки или основной надписи были при- близительно равными с учетом проставленных затем размеров. Часто студенты располагают вынесенные сечения - очень близко к главному виду валика, не оставляя места для проста- новки размеров. Подписывая чертеж к обводке, можно напомнить студентам, что наложенное сечение выполняется сплошной тонкой линией.

Выполняя разрезы, соединенные с видами, студенты часто допускают ошибки, заменяя разделяющую линию, которой служит ось симметрии на сплошную основную линию.

В третьем задании необходимо выполнить предложенный по варианту сложной разрез. Здесь необходимо обратить внимание студентов на то, что если секущие плоскости парал- лельны одной из основных плоскостей проекции, то данный разрез выполняется на месте со- ответствующего вида. Не менее важно подчеркнуть, что при выполнении сложных разрезов никакой линии, разграничивающей изображения, полученные от разных плоскостей, не про- водят. Ломаный разрез требует предварительного поворота секущих плоскостей до положе- ния, когда они будут параллельны соответствующей плоскости проекции, после этого разрез проецируется на место соответствующего вода.

Во- вторых, тонкие стенки типа ребер жесткости показывают условно незаштрихован- ными, если секущая плоскость направлена вдоль длинной столоны такого ребра.

Во всех заданиях студентам необходимо проставить размеры. Это очень ответственная часть оформления чертежа, поэтому студентам необходимо напомнить основные правила нанесения размеров:

1. размеры всегда ставятся только истинные, без учета масштаба чертежа;
2. количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для из- готовления и контроля изделия;
3. обязательно наносят габаритные размеры, а также размеры, определяющие величину и положение каждого элемента детали;
4. размеры, относящиеся к отдельному элементу детали следует группировать и простав- лять на том месте чертежа, где этот элемент наиболее ясно изображен.

Все задания первоначально выполняются в тонких линиях. К каждому занятию студент обязан выполнить ту часть работы. которая рекомендована преподавателем. На занятиях осу- ществляется контроль за правильностью выполнения чертежа. При сдаче чертежа студент обя- зан пояснить любую часть выполненной работы, ответить на теоретические вопросы согласно программе.

# Эскизирование

Целью задания по теме "Эскизирование" является приобретение навыков создание эски- зов по реальным деталям. При составлении эскизов необходимо применять правила, установ- ленные стандартами. не забывая, что хотя эскизы –документы временного характера, по со- держанию они ничем не отличаются от рабочих чертежей детали. Необходимо, чтобы эскизы быстро и просто читались, не содержали каких-либо излишеств и отвечали требованиям про- изводства.

При объяснении задания следует обратить внимание студентов, что часто составление эскиза предшествует выполнению рабочего чертежа, поэтому чем тщательнее выполнен эскиз,

тем легче составить чертеж, избежав ошибок, возможных, если эскиз составлен небрежно. Об- ратить внимание на оформление эскиза, обводку, шрифт. особенно при простановке размеров. Небрежность, допущенная при эскизном выполнении чертежа может привести к неправиль- ному его пониманию, следовательно, к браку на производстве.

При объяснении и последующем исполнении эскиза необходимо обратить внимание на этап №1 выполнения, объяснить значение ’’габаритных прямоугольников” в компоновке ли- ста.

Следует обратить внимание на оформление эскиза, обводку, шрифт, особенно при про- становке размеров. Небрежность, допущенная при эскизном выполнении, может привести к неправильному его пониманию. следовательно к браку на производстве.

В помощь преподавателю для объяснения на кафедре имеется презентация ’’Эскизы и рабочие чертежи деталей”, а также методическая разработка аналогичного названия и методи- ческая разработка "Соединения деталей", на которые следует обратить внимание студентов, т.к. в них содержится основной материал для выполнения задания, а также вопросы к сдаче зачета. Для более подробного изучения материала следует рекомендовать, учебники послед- них лет издания, имеющиеся в библиотеке университета.

На слайдах в первых кадрах предлагается материал ряда тем, ранее не изученных сту- дентами –местный разрез. Следует объяснить, что он используется в тех деталях, где доста- точно сложная конструкция, объяснить, что он облегчает раскрытие конструкции детали и уменьшает количество изображений. Дополнительный вид встречается реже, и студент может не встретиться с ним в процессе обучения, поэтому следует при объяснении остановиться на нем подробнее, объяснить, что это не просто вид "по стрелке”, в частности один из основных видов, расположенных вне проекционной связи, как часто отвечают студенты, а вид на допол- нительную плоскость, перпендикулярную основной и параллельную фигуре, проецируемой на основную плоскость проекций с искажением. На этом же кадре имеется разрез цилиндриче- ской поверхностью. Необходимо объяснить, что развертывание его происходит по средней линии.

В кадре, где приводится пример эскизируемой детали, необходимо объяснить, как сле- дует приступить к работе с нею. Рассмотреть внимательно конструкцию, попробовать опреде- лить ее применение и назначение, по возможности предположить технологию изготовления и исходя из этого выбрать главный вид, количество изображений, необходимые разрезы, сече- ния и другие изображения, чтобы выдать всю информацию, необходимую для изготовления детали. Далее следует обратить внимание на следующие этапы выполнения эскиза. Необхо- димо посоветовать склеить два двойных тетрадочных листа в клеточку так, чтобы клеточки совместились, что позволило бы сохранить проекционную связь между проекциями, объяс- нить значение "габаритных" прямоугольников и их расположение на бумаге так, чтобы не только рационально заполнить поле чертежа, но и оставить достаточно места между нити для простановки размеров. Следует посоветовать, прежде чем изображать "габаритные" прямо- угольники. нанести рамку и поставить при помощи шаблона, имеющегося в препараторской, основную надпись, чтобы задать пределы изображения.

Хорошо бы напомнить правила выбора главного вида (наиболее полное, представление о конструкции детали, технологии изготовления, положение детали в механизме, рациональ- ное заполнение форма чертежа).

Далее следует объяснить заполнение габаритных прямоугольников, предварительно рас- смотрев деталь как конструкцию, состоящую из различных геометрических, форм и посовето- вать после нанесения осевых и центровых линий заполнять геометрическими формами все имеющиеся проекции одновременно, чаще методом сложения, реже - метопом "вычитания".

В слайдах имеется кадр, где изображено совмещение на одной проекции двух разрезов – половины ступенчатого и половины простого в случае симметрии деталей. Далее показано упрощенное изображение линий пересечения поверхностей. Здесь следует обратить внимание, на то, что линиями перехода можно пренебречь не всегда, а в случае их малой величины. По- подробнее следует рассказать о наложенной проекции, т.к. она встречается в нескольких би- летах зачета работы, обратить на это внимание. Сказать, что это изображение перед секущей плоскостью, выполняется штрихпунктирной утолщенной линией, и имеет целью уменьшить количество изображений. При объяснении кадра, где представлен ряд, выносных элементов, следует обратить внимание на желательность их изображения в непосредственной близости от расшифруемого изображения и на то, что на выносном элементе можно кроме подробной и

* увеличенной расшифровки конструкции и удобства простановки размеров можно произво- дить разрез несмотря на то, что на основном изображении он отсутствует.

При объяснении изображения рифления следует обратить внимание на цифры 0,8 и 1, что означает расстояние между рисками шага и пояс нить, что рифление применяется для устранения проскальзывания руки на повороте, а также, что изображают его на чертеже условно.

Большое внимание следует уделить кадрам, где поясняется простановка размеров.

Далее следует зачитать определение конструкторской и технологической базы. Следует сказать о преимуществах простановки размеров от той или другой базы. Преимущества про- становки размеров от конструкторских баз:

1. наличие на чертежах коротких размерных цепей, что повышает точность и качество изделия,
2. облегчается проверка, расчет и увязка размеров как в детали, так и в изделии,
3. повышается длительность годности чертежа, т.к. в нем отражено требования часто меняющейся технологии.

Недостатки: т.к. чертеж не отражает требований технологии, приходится изготовлять, дополнительные чертежи для обработки деталей, а также возрастает количество измеритель- ного инструмента, т.к. заказчик принимает изделия не по технологическому, а по конструк- торскому чертежу.

Система простановки; размеров по технологических баз характеризуется тем, что все размеры на чертеже проставлены от поверхностей, определяющих положение деталей при об- работке. В этом случае конструктор связывает простановку размеров с вопросами изготовле- ния детали.

Преимущества:

1. в простановке размеров от производственных баз учитываются производственные тре- бования, что облегчает изготовление детали;
2. не требуется пересчета размеров, т.е. отпадает необходимость в технологических чер- тежах;
3. упрощается конструкция режущего и измерительного инструмента;
4. процесс изготовления детали и приемка заказчикам производится по одному и тому же чертежу.

Недостатки:

1. некоторая ослабленность в проверке и увязке размеров в детали и изделии;
2. сокращается длительность срока службы чертежа, т.к. необходима корректировка при изменении технологии.
3. слабо отражается на чертеже конструктивные особенности изделия.

Обычно технолог стремится, чтобы конструкторские базы были использованы как тех- нологические, т.к. деталь может иметь не одну, а несколько конструкторских баз, причем одну из них считают основной, а остальное вспомогательными. Свободные несопряженные раз- меры детали целесообразно наносить от технологических баз.

Для литых деталей в качестве базы выбирают ту необработанную поверхность (обычно плоскость торца), от которой удобно отсчитывать размеры при изготовлении литейной формы.

В учебной практике при выполнении эскизов с натуры чаще всего используются техно- логические базы, т.к. положение детали в изделии как правило неизвестно. В общем случае при большом разнообразии деталей размеры на них наносятся с учетом следующих факторов:

1. формы детали;
2. взаимодействия с другими деталями сборочной единицы (если это известно)
3. последовательность её изготовления;
4. обеспечение ясности и выразительности эскиза, чертежа (ГОСТ 2.307-2011, ГОСТ 2.109-73).

В слайдах представлен пример расстановки размеров, определяющих положение сим- метрично расположенных поверхностей у симметричных изделий. Деталь имеет плоскость и ось симметрии, совпадающие с осью детали. Базой (условной) является ось симметрии (тех- нологическая база).

Следующий кадр дает представление о цепном, координатном и комбинированном спо- собах постановки размеров. Следует кратко охарактеризовать каждый из них. При цепном способе размеры проставляются последовательно цепью. При этом каждая ступень обрабаты- вается самостоятельно. При этом способе цепочка не должна быть замкнутой. Если на чертеже нанесен габаритный размер, один из операционных размеров следует опустить, т.к. иначе нельзя будет выдержать требуемую точность изготовлении размеров.

Цепной способ используют при нанесении размеров на межцентровые расстояния, для ступенчатых деталей, если нужно выдержать размер каждой ступени, при обработке детали комплектом режущего инструмента.

При координатном способе размеры наносятся от базы. Каждый размер является неко- торой координатой, определяющий расстояние от элемента до базы.

Положительное качество этого способа в том, что точность исполнения любого размера зависит лишь от технологии изготовления и не зависит от исполнения других размеров детали. Этот способ наиболее распространен в конструкторской практике.

Комбинированный способ сочетает особенности цепного и координатного способа.

Если разные по размерам, но однотипные по форме элементы расположены неравно- мерно по поверхности детали, допускается координатный способ нанесения размеров с указа- нием размерных чисел в сводной таблице.

Иногда вместо нескольких размерных линий, определяющих расположение элементов изделия, например, отверстий, от общей базы, проводят одну общую размерную линию и раз- мерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов. При расположении оди- наковых элементов предмета на одной окружности или на одной оси, рекомендуется размеры, определяющие взаимное расположение этих элементов наносить от общей базы, которой слу- жит поверхность детали или её ось.

Одинаковые элементы (отверстия, пазы) расположенные на детали равномерно рекомен- дуется нанести размер между соседними элементами и размер между крайними.

В местах плавного скругления детали выносную линию проводят от точек пересечения сторон скругляемого угла.

При объяснении слайда об измерительных элементах, где представлены инструменты, имеющиеся в препараторской, не следует много времени уделять конструкции их и правилам пользования. Это можно сделать во время занятий для тех студентов, кому это потребуется.

Следующие кадры посвящены резьбе. Здесь при объяснении следует обратить внимание на процесс нарезания резьбы вручную с помощью метчика - это помогает студенту легче разо- браться и понять логику изображения резьбы в отверстии. Сначала сверлится отверстие, при помощи сверла, которое изображено виновной линией, затем нарезается резьба при помощи метчика. Затем следует пояснить, как нарезается резьба на цилиндре и как она изображается. О сбеге резьбы, о фаске подробно рассказано в методической разработке "Соединение дета- лей”. Следует сказать о том, что при изображении резьбы, сплошная тонкая линия заходит на фаску, а на соответствующем виде, где отверстие с резьбой проецируется в виде окружностей, одна из которых не доводится на четверть, которая переходит оси вращения, предпочтение отдается резьбе, а не фаске.

При изучении резьбы следует упомянуть, что резьбы делятся на ходовые (для передачи движения) и крепежные, часть из которых изучается в нашем курсе.

При объяснении метрической резьбы следует сказать в каких случаях применяются мел- кие резьбы (для соединения тонкостенных деталей; в случаях, когда требуется герметичность соединения: в приборах и аппаратах, в которых необходимо производить тонкую регулировку подачи). Показать, как отметить при обозначении мелкую резьбу.

При объяснении дюймовой резьбы следует обратить внимание на то, что большая часть импортного оборудования поступает к нам с дюймовой резьбой.

Среди других следует выделить обозначение левой резьбы, имеющей в конце обозначе- ния букву "LH "и специальные резьбы, у которых некоторые параметры отличаются от стан- дартных резьб. (Мы изучаем резьбы со стандартным профилем, но размеры диаметра или шага отличны от принятых по стандарту).

При объяснении кадра, где изображена деталь, изготовленная гибкой? следует обратить внимание на то, что радиус гибки дается по среднему диаметру и что развертку детали делают только в том случае, если форма и размеры всех элементов детали не определяется на чертеже.

При объяснении кадра, где приведен пример чертежа литой детали с последующей ме- ханической обработкой части поверхности детали, следует обратить внимание, что размеры следует наносить таким образом, чтобы одна группа размеров связывала между собой только необработанные, а вторая только обработанные поверхности. В качестве связи между этими группами должен служить один размер по каждому координатному направлению, нанесенный между одной обработанной и одной необработанной поверхностями. которые, как правило, должны быть базовыми.

После объяснение следует порекомендовать студентам посоветоваться с преподавателем по поводу выбора главного вида, т.к. неправильный его выбор является наиболее часто встре- чающейся ошибкой при выполнении задания и приводит к переделке его у старательных сту- дентов. Второй распространенной ошибкой является неправильная компоновка чертежа, когда все изображения сконцентрированы в одном месте листа, близко друг от друга, что не позво- ляет рационально проставить размеры и делает эскиз некрасивым, При простановке размеров следует следить за правильной простановкой размера резьбы (по большому диаметру), часто

студенты делают это неверно. Часто студенты вместо совмещения вида с разрезом в симмет- ричных деталях, делают полный разрез. Необходимо требовать исправления, не оставлять так, т.к. эта ошибка закрепляется и становится одной из распространенных в последнем задании.

# Деталирование чертежа общего вида

Деталированием заканчивается изучение тем черчения. Это процесс, которым можно овладеть на основе умения читать сборочные чертежи.

Для успешного чтения сборочного чертежа помимо знания теоретического материала необходимо иметь развитое пространственное представление, выработать специфические навыки, найти логический порядок, в котором целесообразно рассматривать сборочный чер- теж, подвергать изучению его данные и постепенно, выясняя конструкцию и назначение одной детали задругой, составлять представление об изделии в целом.

Задача преподавателя - содействовать выработке у студентов определенной последова- тельности при чтении чертежа, т.е. формированию системы чтения сборочного чертежа.

Для объяснения задания имеется презентация "Деталирование чертежа общего вида”. Студентам следует рекомендовать методическое пособие аналогичного названия, литературу последних лет издания, имеющуюся в библиотеке РГРТУ.

При объяснении задания в кадрах, относящихся к конструкторской документации, сле- дует обратить внимание в разделе "Виды изделий" на определение детали. Хотя деталь пред- ставляет собой изделие, выполненное из однородного по наименованию и марки материала без применения сборочных операций, но пайка, склеивание, сварка могут быть применены для придания куску материала определенной формы, например, трубка спаянная или сваренная из куска листового материала. Причем все эти сборочные операции имеют на чертеже своё обо- значение.

При объяснении понятий сборочной единицы и комплекса, можно обратить внимание, что в сложных случаях соотнесение изделия к тому или иному виду сборочной единицы или комплексу следует посмотреть существует ли на изделие сборочный чертеж. Если на все из- делие есть сборочный чертеж, то его относят к сборочной единице).

При объяснении видов чертежей следует разъяснить разницу между сборочным черте- жом и чертежом общего вида. Чертеж общего вида содержит изображение изделия с его ви- дами, разрезами, сечениями, а также текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа ра- боты изделия, а также данные и составе изделия. Поэтому по чертежу общего вида возможна разработка чертежей деталей и сборочных единиц без дополнительных разъяснений.

Необходимо также обратить внимание, что за основные конструкторские документы принимают: для детали - чертеж детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля; для сборочных единиц, комплексов и комплектов - спецификацию.

При объяснении подразделения чертежей в зависимости от способа выполнения и харак- тера использования следует выделить значение подлинника и объяснить, что в качестве под- линника можно использовать оригинал, фотокопию или экземпляр образца (изданного типо- графским способом), оформленные подлинными подписями лиц, ответственных за выпуск до- кумента.

При объяснении стадий разработки необходимо сказать об обязательных документах, к которым относятся на этапе разработки ведомости технического предложения, эскизного про- екта, технического проекта и пояснительная записка, включая чертеж общего вида в составе

технического проекта, на этапе рабочего проектирования - чертежи деталей и сборочные, спе- цификации.

Следующий слайд представляет собой вариант задания и его следует обращая внимание на характерные ошибки, которые обычно допускают студенты. В частности, надо сказать, что при выборе количества изображений, главного вида, разрезов, сечений и т.д., следует сказать, что для сборочной единицы критерии выбора всех этих параметров применялись для изделия в собранном виде. При выполнении чертежа детали необходимо рассматривать её не только как элемент сборочной единицы, но и как самостоятельное изделие, учитывая её конструкцию и технологию изготовления. Отсюда главный вид детали, количество изображений, масштаб могут быть отличим от тех. в которых изображена деталь на сборочном чертеже. Кроме того, следует подчеркнуть, что часто на чертеже изделия в целом симметричные детали попадают в разрез полностью, а при выполнении рабочего чертежа необходимо совмещать вид с разрезом. Особо обратить внимание на масштаб в связи с простановкой размеров. Необходимо, чтобы студент замеряя размеры детали непосредственно по чертежу не забывал соотносить их с ука- занным в основной надписи масштабом.

При объяснении приведенных далее кадров с примерами выполнения различных сбороч- ных единиц, следует подчеркнуть, как следует определиться с присоединительными разме- рами, учитывая положение сборочной единицы на сборочном чертеже изделия в целом. Ещё раз обратить внимание студентов на особенности выполнения сборочного чертежа армирован- ного изделия, т.к. не все они встретились с таким изделием в предыдущем задании.

Что касается чертежей совместно обрабатываемых деталей необходимо указать, что из- менение формы детали, количества отверстий следует производить на рабочем чертеже только в том случае, если студент уверен, что детали обрабатывались совместно или в процессе сборки, на что должна указывать сопроводительная надпись или присутствовать на сборочном чертеже размеры, характеризующие соответствующую обработки и не относящиеся к группе размеров, проставляемых при сборке.

В кадрах, поясняющих аксонометрические изображения необходимо, основываясь на ос- новное качество их - наглядность, порекомендовать студентам отвлечься от рабочего чертежа детали, от её главного вида и расположить деталь в той или иной аксонометрии так, чтобы сделав разрез, получить максимальную информацию о конструкции детали. Кроме того, необ- ходимо подчеркнуть, что аксонометрия выполняется на отдельном формате и её масштаб дол- жен быть достаточно большим, чтобы все элементы, в том числе и отверстия было удобно построить и может отличаться от рабочего чертежа. При изображении окружностей в аксоно- метрии, следует отослать студентов к методичке "Деталирование чертежа общего вида", где построение эллипсов описано достаточно просто и подробно. Но необходимо обратить вни- мание, что часто студенты неправильно ориентируют оси эллипсов в соответствующей плос- кости проекций, что приводит к трате значительного времени на переделку. Порекомендовать студентам запомнить правило: "большая ось эллипса перпендикулярна недостающей оси” (каждую плоскость проекций определяют две оси координат).

Так же поподробнее следует остановиться на штриховке разреза детали в аксонометрии как металлической, так и неметаллической.

Все ошибки, которые встречаются при выполнении задания в основном были указаны выше. Может быть, следует обратить внимание на то, что один из основных видов помещается вне проекционной связи только в том случае, если два вида в проекционной связи уже есть. Если изображен один вид, то можно его повернуть и вида по стрелке делать не придется. Это касается тех случаев, когда для раскрытия формы детали достаточно двух видов. Можно об- ратить внимание, что в некоторых деталях для выявления конструкций достаточно и одного вида.

# Рекомендации при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине

Обязательное условие успешного освоения курса – большой объем проделанной само- стоятельной работы.

Рекомендуется студенту при объяснении преподавателем теоретических разделов дис- циплины и пояснения способов решения отдельных задач по начертательной геометрии делать записи и выполнять графические изображения в рабочей тетради. К каждой лабораторной ра- боте необходимо готовиться.

В часы самостоятельной работы необходимо прорабатывать разделы дисциплины и изу- чать методическую и учебную литературу, ответить на контрольные вопросы изученной темы. На аудиторных занятиях целесообразно сначала начертить чертеж тонкими линиями и пра- вильность построения чертежа обсудить с преподавателем, далее обвести чертеж линиями нужной толщины.

В начале первого занятия студентам необходимо напомнить срок выполнения данного задания и календарные сроки выполнения отдельных частей его. На последующих занятиях им следует говорить, что они должны делать по графику на этом занятии и что должны сделать к следующему. На каждом занятии говорить о бережном отношении к деталям в ящиках с заданиями. Необходимо чтобы на первом занятии студенты научились разбирать и собирать сборочную единицу своего задания. Оказывать им необходимую помощь. Привлекать к этой работе учебного мастера. Также на первом занятии определить каждым студентом те пять де- талей, которые подлежать эскизированию. Это основные детали изделия, имеющие более сложную конструкцию по сравнению с остальными деталями. На остальные детали также де- лаются эскизы, но без рамки и штампа. Желательно чтобы до начала эскизирования каждый студент посоветовался с преподавателем о выборе главного вида, количествах видов, разрезов и др. для каждой детали будущих эскизов. Это предупредит появление грубых ошибок в них.

При простановке размеров на эскизах деталей следить за правильным выбором размер- ных баз.

В предыдущем задании студенты уже выполняли эскизы двух деталей, не взаимосвязан- ных друг с другом. Поэтому правильный выбор размерных баз был там затруднен. В этом же задании студент знает, как соединяются детали друг с другом, какие размеры являются важ- ными, какие второстепенными. Он может определить, где выбрать конструкторскую базу, где технологическую. Особо следует обратить внимание студентов на обмер и простановку раз- меров сопряженных (соприкасающихся) поверхностей деталей. Здесь наиболее часты ошибки студентов. Особенно при простановке размеров резьбы. Если на стержне студент легко заме- ряет диаметр определении размера резьбы, и размером резьбы является её наибольший диа- метр. В случав внутренней резьбы в детали рекомендовать студентам определять её диаметр по сопряженному с ней размеру наружной резьбы другой детали.

При определении шага резьбы особенно в отверстиях, кроме использования резьбомера, рекомендовать применять отпечатки резьбы. Часто у студентов возникают вопросы о названии эскизируемой детали. Рекомендовать им в этом случае просмотреть техническую литературу той области, к которой принадлежит данная сборочная единица и, соответственно, деталь. В любом случае следует помнить, что название должно быть кратким. В наименованиях, состо- ящих из нескольких слов, на первом месте должно быть имя существительное.

В сборочных эскиза и чертежа необходимо широко пользоваться условностями и упро- щениями, допускаемыми ГОСТами. Следует лишь предостеречь студентов, чтобы выполняя болтовые и винтовые соединения они показывали зазор между стержнем болта (винта и дета- лью, т.е. чертили бы действительное изображение), а не упрощенное, где эти зазоры не пока- зываются.

При заполнении студентами спецификации иногда ими попускаются ошибки при запол- нении раздела "сборочные единицы". Следует помнить, что в этот раздел записываются спе- цифируемые изделия, т.е. изделия имеющие свою спецификацию (армированные изделия, полные, клееные, клапаные и др. изделия). При этом детали, входящие в это изделие, в основ- ную спецификацию не записываются.

Следует также предостерегать студентов от неправильного записывания наименования крепежных изделий в раздел "стандартные изделия”. Встречаются, например, ошибки, когда вместо написания длины болта (винта), после указания диаметра резьбы, студенты указывают шаг резьбы или длину резьбы на стержне болта (винта). Для правильного написания стандарт- ных изделий в спецификацию рекомендовать студентам пользоваться учебниками, справоч- никами и таблицей, помещенной в методической разработке по выполнению данного задания.

Принимая у студентов готовое задание при простановке оценки следует учитывать тща- тельность выполнения эскизов деталей, сборочных эскиза и чертежа, графическое оформле- ние, степень самостоятельности их выполнения, а также и срок сдачи задания. При досрочной сдаче задания можно поощрять студентов простановкой повышенной оценки в целях стиму- лирования быстрейшего выполнения этого задания.

# Методика объяснения и выдачи задания по составлению сборочных чертежей

* + 1. *Подготовка к объяснению*

Перед началом объяснения необходимо подготовить образцы выполненного задания (сборочные чертежи, альбомы с эскизами деталей и сборочным эскизом). Желательно, чтобы эскизы деталей в альбоме соответствовали сборочному чертежу изделия. При желании в пре- параторской всегда можно подобрать хорошие сборочные чертежи, выполненные студентами, и соответствующие им альбомы с эскизами деталей.

Следует подготовить и несколько образцов выполненного студентами второго задания: по деталированию чертежа общего вида. Также необходимо взять в препараторской одно из изделий, предназначенных студентам для выполнения данного задания.

* + 1. *Объяснение.*

а) Введение.

В начале следует рассказать об объеме работы, сообщить о сроках выполнения каждой работы, о твердом выполнении графика, о поощрении студентов, выполняющих задания до- срочно.

При рассказывании об объеме работы следует кратко объяснить студентам разницу между чертежами общего вида и сборочным. Сказать, что подробно о чертежах общего вида будет рассказано в следующем задании.

Следует отметить, что основной целью изучения курса инженерной графики является научить студентов составлять чертежи и читать их. После выполнения предыдущих заданий студенты уже научились составлять чертежи отдельных деталей и читать их. Эти знания и умения будут укреплены, В дополнение к ним студенты научатся составлять чертежи изделий, состоящих из многих деталей в собранном виде, а при выполнении следующего задания (де- талировка) и читать их.

б) Содержание задания.

Для выполнения этого задания студентам в препараторской приготовлена сборочная единица (детали которой лежат в ячейках ящика и расположены в той последовательности, в

какой производится сборка этого изделия). Студенты используют ящик, соответствующий но- меру зала, в котором происходят занятия группы и их номеру варианта. Работа по выполнению задания происходит во время учебных занятий и в свободное от занятий время. Во избежание срыва занятий в других группах категорически запрещается студентам выносить ящик с дета- лями за пределы чертежных залов. Необходимо сообщить студентам, что они могут для вы- полнения этого задания использовать свои сборочные единицы. Изделия должны быть по назначению близкими к профилю дисциплин, изучаемых в РГРТУ. Это изделие из области электротехники, радиотехники, электроники, приборостроения и т.д. Сборочные единицы должны легко разбираться и собираться, иметь достаточное количество деталей, не быть слишком мелкими. Перед использованием своего изделия для выполнения задания студент должен получить согласие своего преподавателя.

Студентов, пользующихся ящиками с деталями следует чаще предупреждать о бережном отношении к деталям, не терять их, что этим же ящиком пользуются студенты многих групп. Потеря деталей затруднит выполнение сборочного чертежа. При объяснении содержания за- дания следует сказать, что студенты, кроме сбор, чертежа и эскиза со спецификацией, выпол- няют эскизы деталей сборочной единицы. Все эти чертежи и эскизы проверяются преподава- телем. На сборочном чертеже будут изображены все детали, входящие в сборочную единицу. При рассказывании студентам о литературе, используемой при выполнении этого задания, следует обратить их внимание на методические разработку кафедры по выполнению сбороч- ных чертежей. Т.к. студенты опять будут составлять эскизы деталей, то им, кроме стандартных учебников и справочников, понадобится и методич. разработка кафедры по составлению эс- кизов деталей.

г) Соединения.

Следует рассказать студентам о том, что все детали, входящие в сборочные единицы, соединены друг с другом тем или иным способом. Можно наглядно на примере нескольких изделий показать различные виды соединений.

Виды соединений, с которыми ознакомятся студенты в процессе объяснения теоретиче- ского материала, являются наиболее часто употребляемыми, с ними придется встречаться каж- дому студенту при выполнении сборочных чертежей, поэтому на их изображение на чертежах следует обратить особое внимание.

Наиболее часто встречающимся способом соединения деталей является резьбовое - ко- гда две детали (одна с наружной, другая - с внутренней резьбами) свинчиваются друг с другом. При выполнении такого соединения студенты очень часто делают ошибки, неверно изображая наружную резьбу, завинченную во внутреннюю. Следует помнить, что при таком соединении предполагается, что наружная резьба закрывает внутреннюю.

При объяснении чертежей более сложных видов соединений деталей (болтовых, винто- вых и др.) следует напоминать студентам, что это простейшие сборочные чертежи, т.к. на них изображены несколько деталей в собранном виде.

Сразу же необходимо знакомить студентов с условностями и упрощениями, применяе- мыми при выполнении сборочных чертежей. Одно из них встречается во всех видах соедине- ний - для таких деталей, как болты, винты, заклепки, шпонки, штифты, не пустотелые валы и оси, шпиндели, шатуны, рукоятки и т.д., если они попадают в продольный разрез, то они по- казываются не рассечёнными. При изображении болтовых соединений на сборочных чертежах болт, гайку и шайбу надо рекомендовать студентам вычерчивать не по размерам, взятым из ГОСТов, а по условным соотношениям размеров этих деталей, имеющимся во всех учебниках по инж. графике. Следует обратить их внимание, что все эти соотношения подсчитаны от ве- личины - диаметра болта. Стержень болта вставляется в отверстие соединяемых деталей, ко- торое больше диаметра болта примерно на 10%, поэтому при вычерчивании чертежа болто-

вого соединения должен быть показан зазор между стержнем болта и отверстием у соединяе- мых деталей. Следует рассказать про упрощенные и условные изображения болтовых, винто- вых и др.

При рассказывании о винтовых соединениях обратить внимание, что резьбовая часть винта ввинчивается в резьбовое отверстие детали. В верхней детали просверливается заранее отверстие несколько большего размера (примерно на 10%), чем диаметр стержня винта. При вычерчивании винтовых соединений студенты встречаются еще с одной условностью, не зная которой допускают ошибки. Шлицы винтов изображаются на одной проекции - по оси винта, на .другой - под углом 45° к рамке (по замкнутому контуру), обозначают линией - выноской, заканчивающейся окружностью 0 3-4 мм.

Припой или клей в разрезах и на видах изображают утолщенной линией.

Условное обозначение сварного шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения. При этом если шов видимый - условное обозначение наносят над полкой, а если невидимый - под полкой.

Студентам следует сказать, что из этих трех соединений наиболее распространенным в радиоэлектронике является пайка.

*д) Содержание сборочного чертежа*

При объяснении этого материала, необходимо напомнить, что такое сборочный чертеж и для чего он нужен. Это чертеж, на котором изделие (сборочная единица), состоящее из ряда деталей, изображено в собранном виде. Он предназначен в основном для целей сборки, т.е. по нему соединяются детали в сборочные единицы и контролируются эти работы. При необхо- димости на сборочных чертежах приводят данные о работе изделия, о взаимодействии его ча- стей, конструктивное устройство некоторых деталей.

Следует сказать еще раз, что к сборочным чертежам относятся и чертежи только что рас- смотренных различных видов разъемных и неразъемных соединений, а также армированных (отпрессованных) изделий, которые изготовляются в пресс-формах совместно с пластмассой или резиной. Следует внимательно рассмотреть со студентами сборочные чертежи, предло- женные в качестве образцов и определить их основные различия по сравнению с чертежами деталей. Количество изображений выбирается, как и для чертежей деталей, минимальным, но достаточным для полного понимания о способах соединения деталей между собой. Главное изображение изделия должно давать наибольшее представление о его конструкции. Изделие на нем, как правило, изображается в рабочем положении. Обратить внимание студентов что на разрезах при нанесении штриховки смежные детали штрихуются в разную сторону, чтобы легче было различить отдельные детали. Но следует отметить, что одна и та же деталь на всех изображениях сборочного чертежа должна штриховаться в одном направлении, что облегчает чтение чертежа. При штриховке смежных сечений трех и белее деталей, первые две детали штрихуются в разные стороны, а у третьей и последующих изменяют шаг штриховки, или сдвигают линии штриховки в одном сечении по отношению к другому.

Желательно при объяснении студентам болтового и винтового соединений начертить эти соединения на доске, хотя они и есть в диафильме. Времени это займет немного, но практика показывает, что это окупится в дальнейшем, т.к. предупреждает возможные ошибки при вы- полнении задания и написании контрольной работы.

Говоря студентам про шпоночные и шлицевые соединения, надо сказать, что в радио- электронике, приборостроении они встречаются крайне редко. Виной тому небольшие диа- метры валиков, осей, встречающихся в приборах и устройствах этих областей техники. Наибо- лее распространены эти виды соединений в станкостроении, автотракторостроении. В радио- технических, приборостроительных и др. отраслях промышленности более распространено штифтовое соединение деталей.

Все выше рассмотренные соединения деталей называются разъемными, т.к. их можно легко разобрать после сборки, без повреждения деталей, входящих в соединение. Последую- щие соединения, которые будут объясняться студентам, называются неразъемными, т.к. их невозможно разобрать без повреждения деталей. Так, например, в случае разборки заклепоч- ного соединения приходится применять вырубку высверливание, газовую резку и другие опе- рации, ведущие к порче и разрушению соединяемых деталей. При рассказывании о заклепоч- ном соединении рекомендуется кратко осветить технологический процесс выполнения этого соединения.

При объяснении сварных, паяных и клееных соединений обратить внимание как обозна- чаются эти соединения на чертежах. Принципиальное отличие обозначения сварного шва, со- стоит в том, что к месторасположению этого шва проводится односторонняя стрелка, а к пая- ному и клееному - обычная двусторонняя.

Часто студенты допускают ошибку, используя для обозначения сварного шва двусторон- нюю стрелку.

Швы, выполненные сваркой, пайкой, склеиванием по периметру спросят, почему на них мало размеров. Следует сказать, что в отличие от рабочих чертежей деталей, на которых должны быть поставлены все размеры, к сборочным чертежам эти требования не предъявля- ются, т.к. основным из назначений сборочного чертежа является проведение процесса сборки готовых деталей в изделие. Поэтому на сборочных чертежах наносят не все размеры, а лишь те, без которых невозможно или трудно успешное пользование чертежами. На сборочных чер- тежах проставляются: а) габаритные размеры изделия б) установочные и присоединительные размеры, в) размеры, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу, г) необходимые справочные размеры.

Показать студентам на образцах проставленные размеры и пояснить их отношение к пе- речисленным выше группам размеров. Так к габаритным размерам изделия относятся длина, ширина, высота изделия, которые наносятся с учетом крайних положений, выдвигающихся или поворачивающихся деталей и без учета этих положений.

К установочным и присоединительным размерам относятся: координаты между осями крепежных отверстий в корпусе, предназначенные для крепления изделия, диаметры этих от- верстий, размеры опорных оснований и другие размеры, необходимые для установки и присо- единения данного изделия для эксплуатации.

Следует отметить, что деление размеров на отдельные группы условное. Некоторых групп размеров на сборочных чертежах вообще может не быть, а другие могут быть одновре- менно отнесены к разным группам: е) спецификация и номера позиций. Студентам следует объяснить, что каждый сборочный чертеж должен иметь спецификацию, которая представляет собой самостоятельный текстовый конструкторский документ и выполняется на отдельных листах бумаги формата А4. На образцах сборочных чертежей показать студентам проставлен- ные номера позиций составных частей изделия, идентичные записям в спецификации.

После этого приступить к подробному объяснению о составлении спецификации и про- становке номеров позиций. '

Спецификация определяет состав сборочной единицы и необходима для изготовления и комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство указан- ных изделий. Она составляется на каждую сборочную единицу по форме, установленной ГОС- Том 2.108-68. Форма спецификации вывешена в чертежных залах, имеется в методических пособиях и учебниках. Наиболее часто встречаемой ошибкой, при изготовлении студентами формы спецификации, является следующая. Основная надпись спецификации отличается от основной надписи чертежа и выполняется по ГОСТу 2.104-2006 (форма2). Форма и размеры

граф этой основной надписи имеется в чертежных залах и учебной литературе. Основное от- личие её - от основной надписи для чертежей в высоте - 40 мм (для чертежей 55 мм).

Обратить внимание студентов, что спецификации в общем случае состоят из разделов, которые располагают при её заполнении в следующем порядке:

* документация;
* комплексы сборочные единицы;
* детали;
* стандартные изделия;
* прочие изделия;
* материалы;
* комплекты.

Название каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование” и под- черкивают после каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей.

Объяснить студентам как заполнять графы спецификации. В графе "формат" записывают обозначение формата чертежа. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе запи- сывают: БЧ. В графе "зона" указывают для сложных чертежей больших форматов обозначение зоны, в которой находится номер позиции составной части изделия. В графе "поз" (позиция) указывают порядковые номера составных частей изделия. Графу "обозначение" студенты в нашем институте не заполняют. Необходимо им сказать, что на производстве каждому изде- лию по классификатору присваивается свое обозначение, которое и записывается в специфи- кацию. В графе "наименование" указывают наименование документов, изделий и их состав- ных частей в соответствии с разделами спецификации. В графе "кол." (количество") указы- вают количество составных частей в изделии.

В графе "примечание" записывают дополнительные данные. Например, для деталей, на которые не выпущены чертежи – массу. Следует особо обратить внимание, что спецификация заполняется сверху вниз, номера позиций проставляются на ней в возрастающем порядке циф- рового ряда. О более подробных сведениях по заполнению спецификации студенты могут узнать в ГОСТе 2.108-68.

После выполнения сборочного чертежа и заполнения спецификации студенты присту- пают к простановке номеров позиций. На сборочном чертеже составные части изделия нуме- руются в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций на сборочном чертеже наносят, как правило, один раз. Проставляют их следующим образом. На детали ставят точку, от которой проводят линию-выноску, которая заканчивается полкой, на которой и ставят номер позиции. Обратить внимание студентов, что номер позиции детали проставляется на том её изображении, где она показана наиболее наглядно. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по воз- можности не должны пересекать изображение других составных частей, а также размерных линий чертежа. Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа и их группируют в колонку или строчку т.е. по вертикальной или горизонтальной прямой. Шрифт, употребляемый для простановки номеров позиций, должен быть на 1-2 размера больше шрифта, выбранного для простановки размерных чисел. Проиллюстрировать студентам на об- разцах сборочных чертежей вышеприведенные правила.

ж) выполнение чертежей армированных деталей.

В разделе о содержании сборочных чертежей кратко упоминалось, что чертежи армиро- ванных изделий выполняются как сборочные. Следует помнить, что правила выполнения этих чертежей рассматриваются подробно ввиду наличия таких изделий у многих студентов в со- ставе их задания. Студенты, не знающие этих правил, выполняют эскизы с грубыми ошиб- ками. Следует рассказать им, что в настоящее время все более широкое применение во всех областях техники находят армированные изделия, изготовляемые с применением наплавки или заливки каких-либо поверхностей, или элементов деталей металлом, сплавом, пластмас- сой, резиной и т.д.

Студенты чаше всего будут встречаться с изделиями, представляющими собой металли- ческую арматуру, залитую пластмассой. Армированные изделия - неразъемные соединения. Чертежи таких изделий оформляют как сборочные, но со своими особенностями. При выпол- нении чертежей таких изделий на формате А4 спецификацию допускается располагать над основной надписью этого чертежа. Её в этом случае заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах. Подчеркнуть, что основную надпись выполняют по ГОСТ 2.104-2006 (формат 1).

Необходимо сказать, что в учебных чертежах армированных изделий, выполненных на больших чем А4 форматах, спецификацию разрешается также рас полагать над штампом, а в производственных же чертежах в аналогичных случаях её выполняют на отдельных листах формата А4. Каковы же особенности выполнения чертежей армированных изделий? Особен- ности заключаются в простановке размеров и в заполнении спецификации. Как правило, на производстве на арматуру выпускаются отдельные чертежи, то на чертеже армированного из- делия на ней проставляются лишь основные размеры, а на пластмассовую часть изделия про- ставляются все размеры.

При заполнении спецификации детали арматуры записываются в раздел ’’Детали" спе- цификации. Пластмассу, резину которыми заливают арматурные детали, записывают в специ- фикации в раздел "материалы" с указанием в графе "количество" их массы. Следует показать студентам примеры оформления подобных чертежей.

# Рекомендации по планированию времени, отведенному на изучение дисци- плины

Время, отводимое на освоение дисциплины, необходимо расходовать эффективно. Эф- фективности использования времени можно добиться, если выполнять следующие рекомен- дации:

* + посещайте все занятия согласно их расписанию;
	+ работайте регулярно, не накапливайте не выполненных графических работ;
	+ выполняйте чертежи в установленный срок;
	+ основную часть чертежей необходимо выполнять на занятиях под контролем препода- вателя;
	+ каждый студент должен иметь набор чертежных инструментов и уметь ими пользо- ваться;
	+ чтобы быстро и качественно выполнять чертежи, осваивайте приемы черчения;
	+ при самостоятельной работе выполняйте чертежи в чертежных залах,
	+ для выполнения чертежей используйте дневное время;
	+ в течение недели уделите время самостоятельному изучению стандартов ЕСКД, учеб- ной и справочной литературе.

# Рекомендации по работе с литературой

Теоретический и практический курс дисциплины становится более понятным, когда до- полнительно к прослушиванию объяснения и выполнения установленного объема графиче- ских работ изучаются различные учебные чертежи, по содержанию приближенные к произ- водственным чертежам; стандарты ЕСКД, нормативные документы, справочники и учебную литература по данной дисциплине.

Литературу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учеб- ников по курсу. Рекомендуется после изучения очередной темы ответить на контрольные во- просы по данной теме.

Книги является первоосновой для изучения дисциплины.

# Методические рекомендации преподавателю

При проведении занятий необходимо учитывать, что студенты 1-го курса могут иметь разную начальную подготовку по школьным курсам геометрии и черчению.

Преподавателю на аудиторных занятиях, объясняя построения чертежей на доске, жела- тельно пользоваться цветным мелом; показывать приемы техники черчения, использовать мо- дели, наглядные пособия, плакаты.

На лабораторных занятиях преподаватель контролирует процесс выполнения студентом гра- фической работы.

# Методическое обеспечение самостоятельной работы

Целью самостоятельных работы по курсу «Инженерная графика» является:

1. Изучение и практическое применение ГОСТ ЕСКД 2.301-68 (форматы), 2.302-68 (масштабы), 2.303-68 (линии), 2.304-81 (шрифты), 2.305-2008 (изображения – виды, разрезы, сечения), 2.306-68 (обозначения графических материалов и правила их нане- сения на чертежах), 2.307-2011 (нанесение размеров и предельных отклонений), 2- 104-68 (основные надписи);
2. Изучение методов проекционного черчения;
3. Изучение некоторых элементов геометрических построений;
4. Приобретение навыков работы с чертежными инструментами;
5. Изучение правил компоновки изображений на чертеже;
6. Привитие настойчивости и аккуратности в работе.

Самостоятельное выполнение задания развивает пространственное представление и под- готавливает студента к выполнению последующих чертежей. С этой точки зрения роль зада- ния «Проекционное черчение» в общем курсе инженерной графики весьма значительна.

Задания выполняется карандашом на листах формата А3 (297х420) по индивидуальным вариантам, выдаваемым преподавателем.

Приступая к выполнению заданий, следует изучить указанные выше ГОСТы, особенно 2.305-2008 (изображения – виды, разрезы, сечения), и ознакомиться с методической разработ- кой «Оформление чертежей».

Все предлагаемые для вычерчивания детали соответствуют профилю института. По- этому целесообразно для дальнейшего обучения и конструкторской деятельности запомнить название, применение, форму и материал вычерчиваемых деталей.

Следует помнить, что инженерная графика относится к трудоемким предметам. Чтобы выполнить все задания согласно учебному графику при наименьшей затрате времени, необхо- димо правильно организовать свою работу.

Весьма рекомендуется, хотя это и необязательно, предварительное составление черно- виков решений поставленных задач. При этом обнаруживаются неясные места, требующие разъяснения в учебнике или у преподавателя. Целесообразно выполнять такие черновики на писчей бумаге «в клетку», можно от руки. Это даст возможность более качественными сделать чертежи, избежать их переделки. Чертежи необходимо выполнять на чертежной бумаге, при- меняя соответствующую оргтехнику, добиваясь точности и аккуратности в проведении всех линий и оформлении надписей.

После того, как на чертеже решены все вопросы, преподаватель своей подписью (в ос- новной надписи) разрешает его обводить. Карандаш следует заточить «лопаточкой», чтобы он долгое время держал одинаковую толщину линии. Для линий видимого контура применяют карандаши марки ТМ или М, для тонких линий – Т или 2Т (в зависимости от сорта бумаги). Толщина линий видимого контура должна быть равна 1 мм. Все остальные линии должны быть не тоньше 0,5 мм. Обводку начинают с дуг окружностей. Точка в штрихпунктирной ли- нии понимается как очень короткая черточка. Следует обратить особое внимание на шрифт. Рекомендуется предварительно потренироваться в начертании букв и цифр шрифта № 7, ис- пользуя чертежи 1,2 и 9 ГОСТ 2.304-81.

После обводки чертеж предъявляется преподавателю вторично для оценки качества вы- полненной работы. Если чертеж утвержден и за него поставлена оценка, его необходимо в тот же день сдать на хранение в препараторскую кафедры.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ РАЗДЕЛА «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

* 1. **Общие положения**

Компьютерная графика – одна из областей вычислительной техники в настоящее время в значительной степени определяет эффективность внедрения автоматизированных систем в сферы проектирования производства. Поэтому специалисту с высшим техническим образова- нием необходим большой объем научных знаний. Умение конструировать неотделимо от спо- собности пространственно мыслить.

Обучение на практических занятиях и лабораторных работах ведется в виде групповой и индивидуальной работы со студентами. Объяснение материала проводится при помощи де- монстрации выполнения задач по трехмерному моделированию, созданию ассоциативных чертежей, созданию документации.

Важным этапом работы является самостоятельная работа студента, где закрепляются умения и навыки, полученные на аудиторных занятиях.

# Предмет изучения дисциплины

Компьютерную графику можно рассматривать как продолжение дисциплины «Инженер- ная графика». В рамках дисциплины закрепляются и углубляются знания, полученные студен- том ранее.

Изучение курса компьютерной графики позволяет:

1. Дать студентам знания по созданию трехмерных моделей деталей.
2. Научить использовать CAD систему для создания ассоциативных чертежей.
3. Научить создавать модели сборочных единиц.
4. Научить применять библиотеку стандартных изделий.
5. Научить создавать конструкторскую документацию.

Необходимо постоянно фиксировать и обобщать характерные ошибки студентов, вы- явить их причины, анализировать на занятиях или при подведении итогов по теме.

# Система преподавания инженерной графики

Целенаправленное и систематическое обучение студентов основам графической гра- моты осуществляется на практических занятиях по подгруппам 12-15 человек, путем выпол- нения графических работ с максимальным привлечением учебников, учебных пособий, мето- дических руководств и справочников.

Объем заданий рассчитан на плодотворные занятия под руководством преподавателя в часы занятий. Кроме этого студенты должны работать и вне расписания, согласно графику самостоятельной работы. По каждой теме студенты получают индивидуальное задание. Вари- антность заданий предупреждает формальное усвоение студентами основных правил и услов- ностей, учит их самостоятельно добывать знания, серьезно и вдумчиво подходить к решению той или иной задачи.

Перед каждым графическим заданием преподаватель объясняет студентам материал, при этом широко используются презентации, плакаты и наглядные пособия и демонстрируется ис- пользование CAD системы.

Необходимо постоянно фиксировать и обобщать характерные ошибки студентов, выяв- лять их причины, анализировать на занятии. Каждый преподаватель должен постоянно прово- дить работу по приучению студентов к самостоятельной работе с книгой, к умению пользо- ваться учебной и справочной литературой. Следует приучать студентов находить ответы на интересующие их вопросы в предлагаемой литературе, что повысит прочность знаний.

# Рекомендации по планированию времени, отведенному на изучение дисци- плины

Время, отводимое на освоение дисциплины, необходимо расходовать эффективно. Эф- фективности использования времени можно добиться, если выполнять следующие рекомен- дации:

* + посещайте все занятия согласно их расписанию;
	+ работайте регулярно, не накапливайте не выполненных графических работ;
	+ выполняйте план лабораторных и самостоятельных работ;
	+ в течение недели уделите время самостоятельному изучению стандартов ЕСКД, учеб- ной и справочной литературе.

# Рекомендации по работе с литературой

Теоретический и практический курс дисциплины становится более понятным, когда до- полнительно к прослушиванию объяснения и выполнения установленного объема графиче-

ских работ изучаются различные учебные чертежи, по содержанию приближенные к произ- водственным чертежам; стандарты ЕСКД, нормативные документы, справочники и учебную литература по данной дисциплине.

# Методическое обеспечение самостоятельной работы

Для организации самостоятельных работ все методические материалы размещены в си- стеме *github* по адресу <https://github.com/naumovda/cg>. На сервере размещается следующая ме- тодическая информация:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Материал | Каталог |
| 1 | Альбомы заданий для выполнения трехмерных моделей, чертежей, сбо- рочных единиц и спецификаций | <https://github.com/naumovda/cg/albom> |
| 2 | Методические указания для выполне- ния лабораторных и самостоятельных работ | <https://github.com/naumovda/cg/methodic> |
| 3 | Презентации и слайды | <https://github.com/naumovda/cg/presentation> |
| 4 | Государственные стандарты | <https://github.com/naumovda/cg/gost> |
| 5 | Файлы видеолекций | <https://disk.yandex.ru/d/OliK9dgz38rHaA> |